EPICODE

Esercizio S1 L2

● 1.1.1.1/8  
Binario: 11111111.00000000.00000000.00000000  
Network: 8 (numero degli 1)  
Host: 24 (numero degli 0)  
IP Network: 1.0.0.0/8  
IP Broadcast: 1.255.255.255/8  
IP Gateway: 1.0.0.1/8

● 128.1.6.5/12  
Binario: 11111111.11110000.00000000.00000000  
Network: 12  
Host: 20  
IP Network: 128.0.0.0/12  
IP Broadcast: 128.15.255.255/12  
IP Gateway: 128.0.0.1/12

● 200.1.2.3/24  
Binario: 11111111.11111111.11111111.00000000  
Network: 24  
Host: 8  
IP Network: 200.1.2.0/24  
IP Broadcast: 200.1.2.255/24  
IP Gateway: 200.1.2.1/24

● 192.192.1.1/22  
Binario: 11111111.11111111.11111100.00000000  
Network: 22  
Host: 10  
IP Network: 192.192.0.0/22  
IP Broadcast: 192.192.3.255/22  
IP Gateway: 192.192.0.1

● 126.5.4.3/9  
Binario: 11111111.10000000.00000000.00000000  
Network: 9  
Host: 23  
IP Network: 126.0.0.0/9  
IP Broadcast: 126.127.255.255/9  
IP Gateway: 126.0.0.1/9

● 200.1.9.8/24  
Binario: 11111111.11111111.11111111.00000000  
Network: 24  
Host: 8  
IP Network: 200.1.9.0/24  
IP Broadcast: 200.1.9.255/24  
IP Gateway: 200.1.9.1/24

● 172.16.0.4/16  
Binario: 11111111.11111111.00000000.00000000  
Network: 16  
Host: 16  
IP Network: 172.16.0.0/16  
IP Broadcast: 172.15.255.255/16  
IP Gateway: 172.16.0.1/16